КИПиА ЯМАЛ   /   МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ   /   ОП.02
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ОП.02. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность
Профессия: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 4-й разряд.
Полный комплект для самостоятельного чтения, занятий с преподавателем и распечатки.
Основание: КУПД № УПД-15 от 21.04.2026, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2.
Учебные часы по КУПД: 16 академических часов, 8,5 часа лекций и 7,5 часа лабораторно-практических занятий.
Учебная версия подготовлена для KIPIA_PORTAL. Не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний, допуск к работам и локальные инструкции объекта.


Содержание и распределение часов
	Тема
	Наименование
	Лекции, ч
	Практика, ч

	1.1
	Охрана труда
	0,5
	0,5

	1.2
	Промышленная безопасность
	0,5
	0,5

	1.3
	Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы
	0,5
	0,5

	1.4
	Средства индивидуальной и коллективной защиты
	1,0
	0,0

	1.5
	Электробезопасность
	0,5
	0,5

	1.6
	Пожаровзрывобезопасность
	0,5
	0,5

	1.7
	Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»
	0,5
	0,5

	1.8
	Производственный травматизм и профессиональные заболевания
	0,5
	0,5

	2.1
	Организация охраны труда слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	2,0
	0,0

	2.2
	Требования промышленной безопасности в аварийных ситуациях при выполнении работ слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	2,0
	0,0

	3.1
	Безопасные методы и приемы выполнения работ слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	0,0
	2,0

	3.2
	Порядок действий слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное занятие)
	0,0
	2,0

	
	ИТОГО
	8,5
	7,5


Программа включает 12 тем в трёх разделах. Практика выполняется в учебных условиях, под руководством преподавателя и с использованием интерактивных тренажёров.
Технические указания для слушателя
Не выполнять учебные задания на действующем оборудовании без допуска.
Перед производственными работами изучать применимые инструкции, наряды и планы.
Сохранять записи измерений, оценок опасности и результатов тренажёра.
При выявлении опасной ситуации прекращать действия и информировать ответственного.


Тема 1.1. Охрана труда
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 0,5   •   практика: 0,5
План занятия
Правовые основы и терминология
Права, обязанности и ответственность
Обучение и контроль
Учебная лекция
Правовые основы и терминология
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и обязанности работника соблюдать требования охраны труда. Важны понятия рабочего места, опасности, профессионального риска, средств защиты, специальной оценки условий труда и обучения безопасным методам.
Права, обязанности и ответственность
Работник получает информацию об условиях труда и рисках, необходимое обучение и установленные СИЗ; работодатель организует оценку рисков, инструктажи и контроль. При обнаружении угрозы следует сообщить руководителю, не начинать опасную операцию до устранения причин. Наличие профессионального разряда не заменяет предусмотренного допуска к конкретной работе.
Обучение и контроль
В организации применяют вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи в предусмотренных случаях; стажировка и проверка знаний проводятся в соответствии с установленным порядком. Актуальный нормативный порядок обучения регулирует постановление Правительства РФ № 2464, включая изменения 2026 года.
Производственный пример для слесаря КИПиА
Слесарю КИПиА поручена работа на аппаратуре под давлением без подтверждённого отключения. Правильное решение — не разбирать соединение, уведомить ответственное лицо и следовать установленной процедуре подготовки.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
Разобрать кейс: кто отвечает за оформление безопасной работы, какие сведения работник должен уточнить и при каких условиях можно приступать.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Охрана труда.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 1.2. Промышленная безопасность
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 0,5   •   практика: 0,5
План занятия
Опасный производственный объект
Авария, инцидент, опасные факторы
Обязанности персонала
Учебная лекция
Опасный производственный объект
Промышленная безопасность направлена на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и готовность к локализации их последствий. Федеральный закон № 116-ФЗ определяет основные понятия, обязанности эксплуатирующей организации, требования к производственному контролю и правовые основы эксплуатации ОПО.
Авария, инцидент, опасные факторы
Аварии и инциденты различаются юридически и технически. На объектах газодобычи возможны утечки газа, нарушение герметичности трубопроводов, отказы защиты, выбросы среды и образование взрывоопасных концентраций. Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий устанавливают порядок действий персонала.
Обязанности персонала
Работник выполняет производственные задания лишь в пределах допуска, сообщает о признаках угрозы, соблюдает требования документации и не изменяет параметры защит без разрешения. Изменение уставки сигнализатора или блокировки требует установленной технической процедуры, а не личного решения.
Производственный пример для слесаря КИПиА
Датчик загазованности передаёт аварийный сигнал. Отключать его, чтобы завершить обслуживание, нельзя: необходимо действовать согласно плану объекта и указаниям ответственных лиц.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
По условному сценарию определить признаки возможного инцидента, кому сообщить и почему нельзя выводить защиту из работы.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Промышленная безопасность.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 1.3. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 0,5   •   практика: 0,5
План занятия
Опасные и вредные факторы
Специфика районов Крайнего Севера
Контроль факторов
Учебная лекция
Опасные и вредные факторы
На рабочем месте КИПиА воздействуют электрическое напряжение, давление технологической среды, подвижные механизмы, холод, шум, вибрация, загрязнения и газовоздушные смеси. Условия труда оценивают в установленном порядке, включая специальную оценку условий труда и оценку профессиональных рисков.
Специфика районов Крайнего Севера
При работах в условиях низких температур учитывают охлаждение, обледенение поверхностей, снижение ловкости рук в перчатках, ограниченную видимость и необходимость обогрева. Продолжительность пребывания и средства защиты выбирают в соответствии с локальными требованиями и условиями труда.
Контроль факторов
Газоанализаторы, вентиляция, ограждения и предупредительная сигнализация помогают контролировать отдельные риски. Отсутствие слышимого сигнала не доказывает отсутствие газа. Прежде чем проводить работы, требуется проверка состояния контрольных средств и соблюдение установленного порядка.
Производственный пример для слесаря КИПиА
В шкафу автоматики обнаружены повреждённые вводы кабеля и конденсат. Сначала оценивают опасность и сообщают ответственному, затем организуют безопасную проверку, а не касаются контактов.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
На схеме участка выделить источники электрической, механической, химической опасности и условия низкой температуры; предложить инженерные и организационные меры.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 1.4. Средства индивидуальной и коллективной защиты
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 1,0   •   практика: 0,0
План занятия
Иерархия мер защиты
СИЗ работников КИПиА
Коллективная защита
Учебная лекция
Иерархия мер защиты
Предпочтение отдают устранению источника опасности, техническим и коллективным мерам защиты, организации безопасной работы. СИЗ дополняют эти меры и подбираются на основе выявленных опасностей, норм обеспечения и условий выполнения работы.
СИЗ работников КИПиА
Могут применяться каска, очки или щиток, специальная одежда и обувь, перчатки, средства защиты слуха и органов дыхания. Конкретный комплект определяется рисками и документами организации; нельзя считать универсальным любой противогаз или перчатки. Проверяют целостность, сроки и совместимость СИЗ с условиями работы.
Коллективная защита
Ограждения, блокировки, местная вентиляция, защитные отключения, системы контроля газа и знаки безопасности уменьшают вероятность опасного воздействия. Не допускается самостоятельно обходить защиту или использовать неисправное средство защиты.
Производственный пример для слесаря КИПиА
Для работы с электрооборудованием и при риске появления газов требуются разные меры безопасности. Их набор нельзя определить только по названию должности.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
Разобрать три карточки выбора защиты: шумная зона, мастерская с острыми кромками, шкаф КИПиА с риском поражения током.
Отдельные лабораторно-практические часы для этой темы КУПД не выделены. Самопроверка проводится в рамках учебного процесса.
Общий тренажёр КИПиА
Отчёт по теме
Тема: Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 1.5. Электробезопасность
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 0,5   •   практика: 0,5
План занятия
Воздействие электрического тока
Организация безопасной работы
Защитные средства и запреты
Учебная лекция
Воздействие электрического тока
Электротравма может приводить к ожогам, нарушениям дыхания и сердечной деятельности. Опасность зависит от тока, пути через тело, длительности контакта и условий среды. Пониженное номинальное напряжение не означает автоматическую безопасность любой цепи.
Организация безопасной работы
До работы определяют источник питания, границы рабочего места, наличие резервных и аккумуляторных источников, остаточную энергию и возможный автоматический пуск. Подготовку рабочего места, проверку отсутствия напряжения и допуск выполняют уполномоченные лица по действующим правилам, включая приказ Минтруда № 903н.
Защитные средства и запреты
Используют предусмотренные электрозащитные средства и проверяют их состояние. Нельзя проверять отсутствие напряжения индикатором состояния на экране ПЛК или не предназначенным для этого инструментом; нельзя самостоятельно подавать напряжение на технологический объект в ходе учебного упражнения.
Производственный пример для слесаря КИПиА
В шкафу 24 В присутствуют соседние цепи 230 В и конденсаторы источника питания. Отключение одной цепи не гарантирует безопасность остальных.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
На учебной модели найти все источники энергии и определить этапы подготовки безопасного рабочего места без практических операций под напряжением.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Электробезопасность.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 1.6. Пожаровзрывобезопасность
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 0,5   •   практика: 0,5
План занятия
Опасные условия возникновения пожара и взрыва
Профилактика
Действия при пожаре
Учебная лекция
Опасные условия возникновения пожара и взрыва
Пожар может возникнуть при наличии горючего вещества, окислителя и источника зажигания. Во взрывоопасной атмосфере особое значение имеют искры, нагретые поверхности, статическое электричество и применение неподходящего электрооборудования. Опасные условия определяют по проекту и классификации зон.
Профилактика
Поддерживают исправность электрооборудования, кабелей и сигнализации, соблюдают установленный порядок огневых работ, хранения горючих материалов и контроля газовоздушной среды. Взрывозащищённое оборудование должно применяться в разрешённом исполнении, без самовольных конструктивных изменений.
Действия при пожаре
Оповещают по установленной схеме, обеспечивают собственную безопасность и выполняют указания руководителя ликвидации. Использование первичных средств тушения допустимо лишь при наличии подготовки, безопасного пути отхода и соответствующих инструкций.
Производственный пример для слесаря КИПиА
Вблизи газоопасной зоны обнаружено повреждение корпуса взрывозащищённого прибора. Продолжать использование и ремонтировать корпус на месте без технологии нельзя.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
Определить, какие условия пожаровзрывоопасности следует исключить до ремонта электрооборудования и при каких сигналах необходимо прекратить работу.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Пожаровзрывобезопасность.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 1.7. Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 0,5   •   практика: 0,5
План занятия
Цели и структура ЕСУПБ
Инструктажи и производственная дисциплина
Документированная информация
Учебная лекция
Цели и структура ЕСУПБ
Программа рассматривает концепцию производственной безопасности ПАО «Газпром», выявление опасностей, управление рисками, планирование мероприятий, аудит, производственный контроль и анализ результативности. К корпоративным источникам относятся СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие указанные в КУПД документы.
Инструктажи и производственная дисциплина
Безопасность обеспечивается согласованными действиями руководителя, ответственных специалистов и рабочих. Процедуры включают доведение инструкций, проверку знаний, допуск, оценку опасностей перед началом работ, расследование происшествий и корректирующие мероприятия.
Документированная информация
Наряд, распоряжение, инструктаж, журнал осмотров, сведения о дефектах и мероприятия по устранению рисков фиксируются по корпоративному порядку. Учебный портал может помогать освоению материала, но не заменяет обязательные записи в утверждённых системах организации.
Производственный пример для слесаря КИПиА
Перед испытанием сложного газоанализатора команда выявила риск ложного сигнала блокировки. Работу планируют по установленной процедуре с ответственным лицом и согласованием ограничений.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
Построить учебную последовательность «опасность → оценка → мера защиты → допуск → контроль → запись» и сопоставить с локальными процедурами.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 1.8. Производственный травматизм и профессиональные заболевания
Всего: 1,0 акад. ч   •   лекции: 0,5   •   практика: 0,5
План занятия
Причины происшествий
Регистрация и расследование
Профилактика
Учебная лекция
Причины происшествий
Производственные травмы могут быть вызваны незащищёнными движущимися частями, неудовлетворительной организацией работ, потерей герметичности, электротравмой, падением или ошибкой в применении инструмента. Опасное происшествие требует сообщения руководству и действий по установленным процедурам.
Регистрация и расследование
Расследование несчастных случаев на производстве проводится в предусмотренном трудовым законодательством порядке. Работнику важно своевременно сообщать о происшествии, не скрывать дефекты и по возможности сохранять обстановку, если это не создаёт дополнительной опасности.
Профилактика
Оценка профессиональных рисков, безопасная организация рабочего места, обучение, контроль СИЗ и исправность оборудования позволяют снижать травматизм. Профилактика профессиональных заболеваний включает соблюдение санитарных норм, медицинские осмотры по установленным основаниям и мониторинг условий труда.
Производственный пример для слесаря КИПиА
При обслуживании датчика обнаружен ослабленный кабельный ввод. Даже если травмы нет, дефект следует зарегистрировать и устранить по принятому порядку, а не скрывать.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
На учебном кейсе составить перечень первичных сообщений и превентивных мер по факту опасной ситуации без травмы.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 2.1. Организация охраны труда слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Всего: 2,0 акад. ч   •   лекции: 2,0   •   практика: 0,0
План занятия
Подготовка к работе
Безопасное обслуживание и ремонт
Опасные особенности специального оборудования
Завершение работ
Учебная лекция
Подготовка к работе
Работник получает задание, уточняет границы ответственности, действующую схему, условия эксплуатации и требования доступа к технологической установке. На рабочем месте проверяют состояние инструментов, средств контроля и защиты, наличие опасной энергии, давление среды, условия загазованности, погоду и освещение.
Безопасное обслуживание и ремонт
При ремонте КИПиА могут требоваться электрическое отключение, исключение автоматического пуска, изоляция от технологической среды, подготовка импульсных линий и специальные меры для взрывозащищённых устройств. Состав мероприятий и ответственные определяются технологическими картами и действующими инструкциями.
Опасные особенности специального оборудования
Контроллеры, преобразователи и цепи аварийной защиты могут воздействовать на технологический процесс. Перед изменением конфигурации или восстановлением соединения должна быть согласована возможность таких работ. Запрещено произвольно менять уставки защиты, шунтировать блокировки и нарушать требования взрывозащиты.
Завершение работ
После выполнения задания проверяют восстановление ограждений, соединений, маркировки, отсутствие инструмента в шкафу и надёжность монтажа. Ввод в работу и сдача оборудования проводятся по утверждённой процедуре и оформляются в установленных документах.
Производственный пример для слесаря КИПиА
Запланирована замена преобразователя давления на работающем газовом объекте. Без проверки схемы изоляции и согласованного режима работы технологического оборудования замену не начинают.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
Подготовить чек-лист безопасного рабочего места для учебной замены датчика давления, выделив электрические и технологические источники энергии.
Отдельные лабораторно-практические часы для этой темы КУПД не выделены. Самопроверка проводится в рамках учебного процесса.
Общий тренажёр КИПиА
Отчёт по теме
Тема: Организация охраны труда слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 2.2. Требования промышленной безопасности в аварийных ситуациях при выполнении работ слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Всего: 2,0 акад. ч   •   лекции: 2,0   •   практика: 0,0
План занятия
Виды аварийных ситуаций
Порядок действий работника
Планы ликвидации аварий и связь
Первая помощь и собственная безопасность
Учебная лекция
Виды аварийных ситуаций
В КИПиА возможны потеря герметичности, опасная загазованность, пожар, нарушение электропитания, отказ управления и автоматики, повреждения кабельных трасс. Определяют признаки опасной ситуации и сигналы оповещения в соответствии с документацией объекта.
Порядок действий работника
При аварийном сигнале необходимо прекратить опасные действия, оповестить по установленной схеме и выполнить инструкции по эвакуации или иному предусмотренному режиму безопасности. Самостоятельные действия на установке допустимы только в границах профессиональных полномочий и утверждённых аварийных процедур.
Планы ликвидации аварий и связь
Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий задают организацию взаимодействия, способы оповещения, безопасные пути отхода и обязанности персонала. Их нужно изучать применительно к конкретному объекту, а не по универсальной схеме из учебника.
Первая помощь и собственная безопасность
Первая помощь начинается с оценки безопасности места происшествия, обращения за экстренной помощью и выполнения мероприятий в пределах подготовки и действующих требований. Нельзя подвергать себя опасности, входя без разрешённой защиты в загазованное или электрически опасное помещение.
Производственный пример для слесаря КИПиА
При сигнале загазованности в технологическом блоке работник прекращает небезопасные операции, сообщает и следует по маршруту, определённому планом данного объекта.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
По условной карте объекта отработать действия при газовой тревоге, указать безопасный канал связи и место сбора; фактические маршруты брать из локального плана.
Отдельные лабораторно-практические часы для этой темы КУПД не выделены. Самопроверка проводится в рамках учебного процесса.
Общий тренажёр КИПиА
Отчёт по теме
Тема: Требования промышленной безопасности в аварийных ситуациях при выполнении работ слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 3.1. Безопасные методы и приемы выполнения работ слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Всего: 2,0 акад. ч   •   лекции: 0,0   •   практика: 2,0
План занятия
Практическая подготовка
Контроль средств и инструмента
Учебный отчёт
Учебная лекция
Практическая подготовка
На безопасном учебном стенде обучающийся идентифицирует аппарат, сверяет схемы, выявляет опасные источники энергии, выбирает средства защиты и составляет последовательность допуска к работам. Операции с действующим газовым оборудованием или под напряжением учебным заданием не предусмотрены.
Контроль средств и инструмента
Обучающийся выполняет визуальный осмотр инструмента, электрозащитных средств, СИЗ, проверяет пригодность условного измерительного инструмента и полноту документации. В случае обнаружения неисправности выбирает вариант «не приступать и сообщить».
Учебный отчёт
Результаты оформляют по карте: опасности, меры исключения или контроля, разрешения, контрольные точки, итоги проверки, замечания. Оценка преподавателя учитывает не только правильность выбора средств, но и безопасность действий.
Производственный пример для слесаря КИПиА
Перед условной установкой манометра слушатель должен установить, что контроль давления выполнен и допуск на вскрытие соединения выдан уполномоченным лицом.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
Заполнить карточку безопасного обслуживания преобразователя давления и выполнить сценарии общего тренажёра «Безопасность работ КИПиА».
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Безопасные методы и приемы выполнения работ слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Тема 3.2. Порядок действий слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное занятие)
Всего: 2,0 акад. ч   •   лекции: 0,0   •   практика: 2,0
План занятия
Получение сигнала и оценка обстановки
Безопасное прекращение работы
Проверка и разбор
Учебная лекция
Получение сигнала и оценка обстановки
На условном тренажёре подаётся сигнал аварии. Обучающийся распознаёт его тип, сообщает по принятой схеме связи и определяет действия в соответствии с ролью, установленной планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
Безопасное прекращение работы
Слушатель выбирает безопасные действия: не входить в опасную зону, не возвращаться за инструментом, не устранять аварийную причину самостоятельно без допуска. На схеме определяется безопасный путь отхода и место сбора по учебной модели.
Проверка и разбор
Преподаватель оценивает приоритет сохранения жизни, своевременность оповещения, понимание команды ответственного лица, корректность действий и оформления отчёта. Практический инструктаж проводится только по согласованным сценариям объекта.
Производственный пример для слесаря КИПиА
На учебной схеме возникли сигнал загазованности и отказ питания шкафа КИП. Слушатель должен правильно указать, что предпринимать в пределах полномочий и куда передать информацию.
Безопасность: все действия на действующем оборудовании только в рамках утверждённых инструкций, подготовки и допуска. Учебные рисунки являются условными.
Нормативные документы и источники
Основание содержания и часов: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (PDF стр. 40–53). Содержание соответствует тематической программе КУПД; нормативные пояснения ниже актуализированы по состоянию на ноябрь 2026 года.
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда»
Постановление Правительства РФ № 2464, редакция 30.06.2026 — обучение по охране труда
Приказ Минтруда № 903н — охрана труда при эксплуатации электроустановок
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим; действует до конца 2026 года, после этой даты проверить заменяющий акт
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи, действует с 01.09.2025
Приказ Минтруда № 782н — охрана труда при работе на высоте
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Корпоративные СТО Газпром 18000.1-001-2021, 18000.1-002-2020 и другие документы ЕСУПБ, указанные в программе, — использовать действующие утверждённые экземпляры предприятия.
Не публиковать закрытые корпоративные инструкции и полный КУПД в открытом доступе без разрешения. Учебный курс не заменяет обязательные инструктажи, проверку знаний и производственные разрешения.
Наглядная схема
[image: ]
Рисунок учебный, не является рабочей схемой производственного объекта.
Практика и закрепление
Провести учебную тренировку оповещения и эвакуации по выданному преподавателем маршруту; заполнить лист самопроверки.
Порядок: изучить кейс и scene-схему, выбрать безопасный вариант действий, объяснить ограничения полномочий, зафиксировать вывод и обсудить его с преподавателем.
Тренажёр «Безопасность работ КИПиА» · Бланк оценки риска и подготовки работ · Учебные аварийные сценарии
Практика требует установленного формата занятия; не выполнять на действующем оборудовании действий, создающих риск.
Отчёт по теме
Тема: Порядок действий слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное занятие).
Укажите: изученные опасности, обязанности работника, применимые меры защиты, исходный производственный кейс, решение и обоснование, перечень проверенных требований безопасности, дату и результат разбора с преподавателем.
Критерии: не допускает опасных действий; различает причины и последствия риска; использует схему и документы; не подменяет производственную процедуру учебной моделью.


Нормативная база и источники
КУПД № УПД-15 от 21.04.2026, разделы 7.8, 4.8.1 и 4.8.2 (темы и часы).
Трудовой кодекс РФ, раздел X «Охрана труда».
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Постановление Правительства РФ № 2464 — обучение по охране труда (с учётом изменений 2026 года).
Приказ Минтруда № 903н — правила охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Приказ МЧС России № 1120 — противопожарные инструктажи с 01.09.2025.
Постановление Правительства РФ № 1479 — противопожарный режим (проверять актуальность по дате занятий).
Применимые корпоративные документы ЕСУПБ ПАО «Газпром», местные инструкции и планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
Внимание: содержание пояснений основано на уже подготовленной лекции KIPIA_PORTAL. В случае расхождения с действующими нормативными требованиями применяются действующие нормативные акты и инструкции организации.
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OnacHocTb OueHKa pucka Mepbl sawmuThbl JonycK U KOHTPOJIb

Puck HeobxoonMo cHMXaTb OpraHn3aunoHHbIMU N TEXHUYECKUMUN MepaMu; CU3 pononHsoT 3alunTy.
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WH>)XeHepHasa sawuTa OpraHusauuoHHbIe Mepbl WupusupyanbHeie CU3

Cpe,ﬂCTBa 3awnTbl Bblﬁl/lpaPOT no KOHerTHOIh OMnacHOCTU U HOpMaM obecnevyeHus.
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dneKTpuyecTeo DaBneHue ABTOnNyCK BesonacHbI ponyck

I'IpV| MOAroTOBKE Y4YUTbIBAOT BCE€ UCTOYHUKWN SHEPTrUU MO AOKYMEHTaLUUN obbekTa.
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loprouyas cpepa Okucnutenb NcTo4HUK 3a)kuranmsa

I'Ipe,chTBpaLLLeHme B3pblBa U MO>XKapa BK/IIOYaeT KOHTPOJIb Cpenbl U NCTOYHUKOB 3a>XUraHUA.
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CurHan OnoBeLllieHue BesonacHbi oTXxon, Y4yéT nepcoHana

[leficTBUS 1 MapLUPYTbl OMPeAeNATCA YyTBEPXKAEHHBIM NNaHOM o6beKTa.








