Карточки и контрольный тест
4-й разряд · ОП.06 «Электроматериаловедение»
Обучающийся выбирает один правильный вариант в каждом вопросе.
Карточка 1
В качестве жилы сигнального кабеля чаще применяют?
медь
керамику
феррит
Карточка 2
Электрическая изоляция предназначена для?
снижения уровня сигнала
предотвращения нежелательного протекания тока
усиления магнитного потока
Карточка 3
Для сердечника катушки применяют?
подходящий магнитный материал
припой
полиэтилен
Карточка 4
Основная функция экрана сигнального кабеля?
уменьшение электромагнитных помех
увеличение рабочего напряжения
замена защитного PE
Карточка 5
При повреждении эмали обмотки возможно?
межвитковое замыкание
улучшение изоляции
уменьшение числа витков без последствий
Карточка 6
При удвоении длины однородной жилы её сопротивление?
снижается вдвое
удваивается
остаётся постоянным
Карточка 7
При увеличении сечения жилы её сопротивление?
растёт
не изменяется
уменьшается
Карточка 8
NTC-термистор в рабочем диапазоне при нагреве обычно?
уменьшает сопротивление
увеличивает сопротивление
не изменяет сопротивление
Карточка 9
Компенсационный провод термопары?
можно произвольно заменять медным
выбирают согласно типу и документации
заменяет любое экранирование
Карточка 10
Для цепи Ex i подбор кабеля и элементов?
проводят по проекту и документации
выполняют только по цвету
не требует проверок
Ключ для преподавателя
А, Б, А, А, А, Б, В, А, Б, А
9–10 правильных ответов — отлично; 7–8 — хорошо; 5–6 — требуется дополнительное повторение; менее 5 — повторное изучение.




