Карточки и контрольный тест ОП.09
Учебный курс 4-го разряда · ОП.09 «Слесарное дело»
Контрольный тест: 20 заданий
В каждом задании один правильный ответ. Проверяйте по ключу после выполнения.
Вопрос 1. Для чего необходимы слесарные тиски?
Удержание заготовки при обработке
Измерение силы тока
Хранение смазки
Ответ: ______________________________
Вопрос 2. Что называют разметкой?
Удаление заусенца
Перенос линий и точек чертежа на заготовку
Притирку уплотнений
Ответ: ______________________________
Вопрос 3. Какой инструмент служит для опиливания металла?
Метчик
Штангенциркуль
Напильник
Ответ: ______________________________
Вопрос 4. Почему запрещено работать напильником без рукоятки?
Появляется риск травмы от хвостовика
Увеличивается точность
Инструмент становится магнитным
Ответ: ______________________________
Вопрос 5. Что применяют для сверления отверстий?
Сверло
Надфиль
Микрометр
Ответ: ______________________________
Вопрос 6. Чем нарезают внутреннюю резьбу вручную?
Плашкой
Метчиком
Чертилкой
Ответ: ______________________________
Вопрос 7. Для чего предназначена плашка?
Для нарезания наружной резьбы
Для измерения радиуса
Для удаления смазки
Ответ: ______________________________
Вопрос 8. Что означает размер 12,00 ± 0,10 мм?
Допустимо от 12,10 до 12,20
Допустимо от 11,90 до 12,10
Никаких пределов нет
Ответ: ______________________________
Вопрос 9. Какая формула выражает приблизительный диаметр сверла для ряда метрических резьб?
d≈D−P с проверкой по таблице
d≈D+P во всех случаях
d≈3D
Ответ: ______________________________
Вопрос 10. При нарезании резьбы важно контролировать
Только цвет детали
Соосность и применение технологии
Только дату выпуска метчика
Ответ: ______________________________
Вопрос 11. Где фиксируют окончательные размеры?
В личных заметках без проверок
В документах контроля по технологии
В каталоге канцелярии
Ответ: ______________________________
Вопрос 12. Штангенциркуль используют для
Контроля наружных и внутренних размеров в пределах исполнения
Определения состава газа
Проверки сопротивления изоляции
Ответ: ______________________________
Вопрос 13. Для точного измерения толщины в подходящем диапазоне применяют
Микрометр
Кернер
Зубило
Ответ: ______________________________
Вопрос 14. Когда безопасно удалять стружку со сверлильного оборудования?
При вращении сверла рукой
После безопасной остановки подходящим инструментом
Сдувать в глаза напарнику
Ответ: ______________________________
Вопрос 15. Что недопустимо при ремонте Ex-прибора?
Контроль документации
Самовольное изменение корпуса и крепежа
Проверка комплектности
Ответ: ______________________________
Вопрос 16. Как обрабатывать устройство под давлением?
Как обычно в тисках
Быстрее, чтобы снизить риск
Не начинать без вывода в безопасное состояние и разрешённых процедур
Ответ: ______________________________
Вопрос 17. Что рекомендуется перед контролем размера детали?
Оставить заусенцы
Очистить и снять заусенцы по технологии
Увеличить усилие измерителя
Ответ: ______________________________
Вопрос 18. Можно ли произвольно заменить крепёж в узле ПАЗ?
Да, если похож
Нет, нужна документация и разрешённая технология
Да, если цена ниже
Ответ: ______________________________
Вопрос 19. Для чего предназначены щупы?
Измерять зазоры в пределах метода
Сверлить сталь
Измерять газовый расход
Ответ: ______________________________
Вопрос 20. Почему неподходящий растворитель опасен?
Может разрушить покрытия и уплотнения
Всегда повышает точность
Убирает необходимость проверки
Ответ: ______________________________
Ключ преподавателя
1: А; 2: Б; 3: В; 4: А; 5: А; 6: Б; 7: А; 8: Б; 9: А; 10: Б; 11: Б; 12: А; 13: А; 14: Б; 15: Б; 16: В; 17: Б; 18: Б; 19: А; 20: А.
Оценивание
18–20 правильных — отлично, 15–17 — хорошо, 11–14 — требуется повторить отдельные операции, менее 11 — дополнительное изучение. Критические нарушения безопасности требуют отдельного разбора независимо от тестового результата.




