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1. Назначение
Методические указания предназначены для проведения темы 1.3 МДК.01.01 с привязкой теории к существующей интерактивной ремонтной лаборатории. Основной метод — от симптома и фактов к локализации дефекта, а не от симптома к случайной замене узла.
2. Рекомендуемая структура 12 часов
	Блок
	Объём
	Основное содержание

	Теория 1
	2 ч
	Организация ТО, безопасность, исходное состояние

	Теория 2
	2 ч
	Диагностика канала и 4–20 мА

	Теория 3
	2 ч
	Давление, температура, специальные каналы

	Теория 4
	2 ч
	Дефектация, восстановление и замена узлов

	Теория 5
	2 ч
	Регулировка, контроль, сдача

	Практика
	2 ч
	Шесть блоков /maintenance.php?context=grade5-topic13


3. Методика объяснения
Каждый дефект рассматривать как часть измерительного канала, а не только как отказ датчика.
До ремонтного решения требовать минимум один объективный диагностический факт.
На примерах 4–20 мА связывать физическую величину, электрический сигнал и инженерное значение.
Разделять обслуживание, регулировку, ремонт и метрологическую процедуру.
Не давать универсальных допусков там, где они зависят от документации прибора.
После каждого ремонтного действия задавать вопрос: какие функции могли быть затронуты и что нужно проверить повторно.
4. Работа с тренажёром
Рекомендуется проходить тренажёр последовательно: подготовка → диагностика → давление → температура → решение по узлу → отчёт. После каждого блока обучающийся должен объяснить не только правильный ответ, но и почему альтернативное действие было бы ошибочным.
5. Типичные ошибки обучающихся
сразу менять датчик при нулевом значении на АРМ;
не фиксировать исходную конфигурацию перед заменой модуля;
регулировать прибор до устранения утечки, загрязнения или плохого контакта;
проверять только одну точку после вмешательства в ZERO/SPAN;
считать электрическую исправность доказательством исправности процессного присоединения;
писать в отчёте только «неисправность устранена» без измеренных фактов.
6. Критерии учебной оценки
	Уровень
	Признаки

	Базовый
	соблюдает последовательность и безопасно определяет основные контрольные точки

	Уверенный
	локализует дефект по измерениям и выбирает обоснованное действие

	Повышенный
	связывает дефект с функцией канала, планирует контроль после ремонта и грамотно оформляет результат


7. Безопасность
Все практические действия в тренажёре виртуальные. Реальные демонтаж, разгерметизация, вскрытие электрических шкафов, пайка, работа с газоаналитическим оборудованием и регулировка защитных функций выполняются только в пределах квалификации и допуска, по документации и процедурам предприятия.
8. Запись для журнала
Проведено обучение по теме 1.3 «Техническое обслуживание КИП особой сложности». Рассмотрены организация ТО, безопасная подготовка, диагностика измерительных каналов, обслуживание датчиков давления и температуры, дефектация, восстановление и замена узлов, регулировка и контроль после ремонта. Выполнены практические задания в интерактивной ремонтной лаборатории.
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