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Лабораторно-практическое занятие
Тема 2.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
Расчёт и диагностика каналов АЦП/ЦАП
Основа: КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Исходные данные
	Вариант
	Разрядность
	Диапазон
	Вход
	Инженерный диапазон

	1
	12 бит
	0–10 В
	6,25 В
	0–100 %

	2
	12 бит
	4–20 мА
	12 мА
	0–1,6 МПа

	3
	10 бит
	0–10 В
	7,5 В
	0–500 °C

	4
	16 бит
	4–20 мА
	18 мА
	0–2500 об/мин


Задание 1. Разрешение
Рассчитать N=2^n и LSB.
Задание 2. Код АЦП
Определить ожидаемый код в DEC и HEX.
Задание 3. ЦАП
Для 12-битного ЦАП 0–10 В рассчитать выходы для кодов 0, 1024, 2048, 3072, 4095.
Задание 4. Масштабирование 4–20 мА
Для датчика 0–1,6 МПа определить давление при 4, 8, 12, 16 и 20 мА.
Задание 5. Диагностика
Калибратор выдаёт 12 мА, raw соответствует 50 %, HMI показывает 0,63 МПа. Определить вероятный участок ошибки и порядок проверки.




