КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Карточки заданий
Тема 2.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
ЦАП, АЦП и аналоговые каналы
Основа: КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Карточка 1
8-битный АЦП 0–10 В: найти LSB и код при 2,50 В.
Ответ: ________________________________________________________________
Карточка 2
12-битный АЦП 0–10 В: найти код при 7,25 В.
Ответ: ________________________________________________________________
Карточка 3
Датчик 0–2,5 МПа / 4–20 мА: найти давление при 15,2 мА.
Ответ: ________________________________________________________________
Карточка 4
12-битный ЦАП 0–10 В: найти выход при кодах 0x800 и 0xFFF.
Ответ: ________________________________________________________________
Карточка 5
Raw-код соответствует 75 %, HMI показывает 60 %: локализовать ошибку.
Ответ: ________________________________________________________________
Карточка 6
Сравнить flash и двойное интегрирование по скорости и назначению.
Ответ: ________________________________________________________________
Карточка 7
Объяснить преимущество R–2R перед R,2R,4R,8R…
Ответ: ________________________________________________________________
Карточка 8
Назвать причины расхождения расчётного и фактического значения канала.
Ответ: ________________________________________________________________




