КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Контрольный тест с ответами
Тема 2.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
Основа: КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Основная задача АЦП?
Ответ: _______________________________________________
2. Основная задача ЦАП?
Ответ: _______________________________________________
3. Сколько уровней у 12-битного преобразователя?
Ответ: _______________________________________________
4. Какие номиналы использует R–2R?
Ответ: _______________________________________________
5. Как работает SAR-АЦП?
Ответ: _______________________________________________
6. Главное достоинство flash-АЦП?
Ответ: _______________________________________________
7. Где часто применяют двойное интегрирование?
Ответ: _______________________________________________
8. Идеальная ошибка квантования?
Ответ: _______________________________________________
9. Raw-код верный, HMI неверен: что проверять?
Ответ: _______________________________________________
10. Чему соответствует 12 мА в диапазоне 4–20 мА?
Ответ: _______________________________________________


Ключ
1. Преобразовать аналоговый сигнал в цифровой код
2. Преобразовать цифровой код в аналоговый сигнал
3. 4096
4. R и 2R
5. Двоичный поиск от старшего разряда
6. Высокая скорость
7. В точных цифровых измерительных приборах
8. Около ±0,5 LSB
9. Масштабирование
10. 50 %




