КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Лабораторно-практическое занятие
Тема 2.4. Системы управления на базе микроконтроллеров
Порты, таймеры, АЦП и программа управления ATmega8535
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Порты ввода/вывода
Для DDRB=00001111 и PORTB=10100101 определить режим и состояние каждого бита.
2. Таймер T0
При 8 МГц и предделителе 64 определить частоту счёта и время переполнения 8-битного счётчика.
3. Прерывание
Составить цепочку: событие → флаг → вектор → ISR → RETI.
4. АЦП
При Vref=5 В рассчитать код для 1,25; 2,50; 3,75 и 5,00 В.
5. SPI и USART
Назвать линии SPI и основные параметры кадра USART.
6. Фрагмент C
Объяснить DDRB |= (1<<PB0); PORTB |= (1<<PB0); PORTB &= ~(1<<PB0);
7. АОС
Выполнить назначенную работу на ПК с АОС «Системы КИПиА компрессорной станции».
Вывод
Определить, какие аппаратные узлы и программные настройки проверяются при отсутствии реакции системы на входной сигнал.




