КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Контрольный тест с ответами
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 3. Средства, методы и погрешность измерения
1 академический час: 0,5 ч лекции + 0,5 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. При прямом измерении результат
Ответ: ______________________________________________
2. При косвенном измерении искомое значение
Ответ: ______________________________________________
3. Совокупные измерения предполагают
Ответ: ______________________________________________
4. Многократные измерения дают
Ответ: ______________________________________________
5. Класс точности
Ответ: ______________________________________________
6. Систематическая погрешность
Ответ: ______________________________________________
7. Случайная погрешность
Ответ: ______________________________________________
8. Грубая погрешность
Ответ: ______________________________________________
9. Подозрительный результат
Ответ: ______________________________________________
10. Обработка результатов
Ответ: ______________________________________________
11. Индикатор часового типа
Ответ: ______________________________________________
12. Резьбовой калибр
Ответ: ______________________________________________


Ключ
1. При прямом измерении результат: получают непосредственно по показанию/отсчёту средства в рамках метода.
2. При косвенном измерении искомое значение: рассчитывают по другим измеренным величинам и установленной зависимости.
3. Совокупные измерения предполагают: совместное определение нескольких величин по результатам связанных измерений.
4. Многократные измерения дают: ряд результатов для последующей обработки по принятой методике.
5. Класс точности: является нормируемой характеристикой, трактуемой по обозначению и документации конкретного средства.
6. Систематическая погрешность: проявляется закономерно или сохраняет устойчивую составляющую.
7. Случайная погрешность: проявляется как непредсказуемый разброс повторных результатов.
8. Грубая погрешность: может быть связана с ошибкой считывания, записи, подключения или нарушением условий.
9. Подозрительный результат: не исключают произвольно; решение принимают по методике и после проверки условий.
10. Обработка результатов: выполняется по принятой методике с сохранением прослеживаемости исходных данных.
11. Индикатор часового типа: применяется для измерения малых перемещений/отклонений в пределах назначения конкретного прибора.
12. Резьбовой калибр: используют по установленным правилам предельного контроля конкретной резьбы.
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