КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Лабораторно-практическое занятие
ОП.05 «Основы микропроцессорной техники»
Тема 3. Устройства ввода и вывода технологических параметров
Задание диапазонов аналоговых и цифровых датчиков
3 академических часа: 1 ч лекции + 2 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Задание 1. Аналоговый датчик 4–20 мА
Датчик давления 0…16 МПа, выход 4…20 мА. Рассчитать давление при 4, 8, 12, 16 и 20 мА.
Ответ/результат: ______________________________________________________________
Задание 2. Напряжение на входном резисторе
Для R=250 Ом определить напряжение при токах 4, 12 и 20 мА.
Ответ/результат: ______________________________________________________________
Задание 3. Код АЦП
Для 12-разрядного АЦП сопоставить 25, 50 и 75 % диапазона с кодами 0…4095.
Ответ/результат: ______________________________________________________________
Задание 4. Цифровой датчик
Диапазон 0…25 МПа представлен кодами 0…10000. Найти значение для кода 4000 и код для 20 МПа.
Ответ/результат: ______________________________________________________________
Задание 5. Задание диапазона
Оформить нижнюю и верхнюю границы, вид сигнала/кода, масштаб и единицу для нескольких учебных датчиков.
Ответ/результат: ______________________________________________________________
Задание 6. Диагностика
Если ток, напряжение и код АЦП соответствуют 50 %, но CPU показывает 8 МПа вместо 5 МПа, определить участок ошибки.
Ответ/результат: ______________________________________________________________
Задание 7. Тренажёр
Открыть /op05_microprocessor_io.php, выполнить режимы «Эксперимент» и «Диагностика», локализовать не менее двух неисправностей.
Ответ/результат: ______________________________________________________________
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