КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Контрольный тест с ответами
ОП.05 «Основы микропроцессорной техники»
Тема 3. Устройства ввода и вывода технологических параметров
3 академических часа: 1 ч лекции + 2 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Устройство ввода предназначено
Ответ: ______________________________________________
2. АЦП преобразует
Ответ: ______________________________________________
3. 12-разрядный АЦП имеет
Ответ: ______________________________________________
4. 12 мА в линейном диапазоне 4–20 мА
Ответ: ______________________________________________
5. 20 мА через 250 Ом
Ответ: ______________________________________________
6. Масштабирование
Ответ: ______________________________________________
7. Цифровой датчик
Ответ: ______________________________________________
8. Устройство вывода
Ответ: ______________________________________________
9. ЦАП преобразует
Ответ: ______________________________________________
10. Правильный вход и код АЦП при неверном значении CPU
Ответ: ______________________________________________
11. Правильный код ЦАП при неверном токе выхода
Ответ: ______________________________________________
12. ЛПЗ по КУПД
Ответ: ______________________________________________


Ключ
1. Устройство ввода предназначено: для приёма внешнего технологического сигнала и передачи данных процессору.
2. АЦП преобразует: аналоговый сигнал в цифровой код.
3. 12-разрядный АЦП имеет: 4096 кодовых уровней в идеализированной модели.
4. 12 мА в линейном диапазоне 4–20 мА: соответствует 50 % диапазона.
5. 20 мА через 250 Ом: создаёт 5 В.
6. Масштабирование: связывает сигнал/код с инженерной величиной.
7. Цифровой датчик: передаёт числовое значение или код через цифровой канал.
8. Устройство вывода: передаёт воздействие из цифровой системы наружу.
9. ЦАП преобразует: цифровой код в аналоговый уровень.
10. Правильный вход и код АЦП при неверном значении CPU: указывают на проверку масштабирования/конфигурации.
11. Правильный код ЦАП при неверном токе выхода: требует проверки выходного каскада, питания и нагрузки.
12. ЛПЗ по КУПД: задание диапазонов измерений аналоговых и цифровых датчиков.
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