КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Лабораторно-практическое занятие
ОП.06 «Промышленная электроника»
Тема 1. Полупроводниковые приборы
Полупроводниковые приборы
2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Организация
Работа проводится на учебном стенде или с безопасным измерительным оборудованием. Перед измерениями проверяют тип прибора, его выводы и допустимые режимы по документации.
Задание 1. Выпрямительный диод
Измерить/смоделировать поведение в прямом и обратном направлениях. Зафиксировать признаки исправного прибора и признаки обрыва/пробоя.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
Задание 2. Диод Шоттки
Сравнить прямое падение напряжения и назначение с обычным выпрямительным диодом по данным конкретных образцов/моделей.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
Задание 3. Стабилитрон
Исследовать учебную схему обратного включения с ограничением тока. Определить область стабилизации по заданной ВАХ или безопасному стенду.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
Задание 4. Светодиод
Подключить через ограничительный резистор на учебном стенде. Проверить полярность, свечение и ток в допустимых пределах.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
Задание 5. Тиристор
Исследовать включение управляющим импульсом и сохранение проводящего состояния в предусмотренной учебной схеме.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
Задание 6. Симистор / симметричный тиристор
Разобрать двунаправленное управление переменным током на безопасной низковольтной модели.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
Задание 7. Оптоэлектронные приборы
Сравнить оптодиод, оптотранзистор и оптосимистор по входной и выходной частям и назначению гальванической развязки.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
Задание 8. Тренажёр
Открыть режим «Полупроводники» и сравнить нормальное состояние диода с моделируемым пробоем.
Результат/вывод: ______________________________________________________________
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