ОП.04 · Основы метрологии
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике · 4-й разряд
Всего 4 академических часа: 2 ч теория + 2 ч практика. КУПД от 21.04.2026 № УПД-15.
Лабораторно-практические работы
Лабораторно-практические работы по ОП.04
4-й разряд. Всего 2 академических часа практики. Работы выполняются на учебном стенде, без подключения к действующей системе газодобычи.
	Ф.И.О.
	______________________
	Группа
	______________________

	Дата
	______________________
	Преподаватель
	______________________



Практика 1. Единицы и измерительная цепь (30 мин)
Опишите цепь «давление → преобразователь → 4–20 мА → ПЛК → экран», запишите измеряемую величину и её единицу.
	Входное значение
	Ваш перевод
	Ответ проверен

	850 кПа
	______________________
	□

	0,012 А
	______________________
	□



Практика 2. Погрешность (30 мин)
Условия: опорное давление 1,00 МПа; показание 1,04 МПа; Xн = 1,60 МПа. Определите Δ, δ и γ и сделайте вывод по условному допуску ±1 % от Xн.
	Показатель
	Формула
	Значение

	Δ
	Xпок − Xоп
	______________________

	δ
	Δ / Xоп × 100 %
	______________________

	γ
	Δ / Xн × 100 %
	______________________

	Допуск (учебный)
	1,60 × 1 / 100
	______________________



Вывод: _______________________________________________________________
Практика 3. Канал 4–20 мА (30 мин)
Линейный датчик 0–10 кПа. Рассчитайте I = 4 + 16 × P/10.
	Давление P, кПа
	Ток расчётный I, мА
	Сверено на тренажёре

	2
	______________________
	□

	5
	______________________
	□

	9
	______________________
	□



Практика 4. Метрологический статус и документы (30 мин)
На учебном паспорте СИ найдите тип, заводской номер, диапазон, межповерочный интервал. Объясните, где проверяют результат поверки и что делать при просроченной поверке.
	Поле
	Вписать

	Наименование/тип
	______________________

	Заводской номер
	______________________

	Диапазон
	______________________

	Статус/дата поверки
	______________________

	Решение
	______________________



Итог
Замечания преподавателя: _______________________________________________________________
Оценка: □ зачтено □ повторить. Подпись: ________________________
Не считать бланк актом поверки или калибровки. Официальные операции выполняются в установленном порядке уполномоченными лицами.




