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1. Структура занятия
	Блок
	Объём
	Содержание

	Теория 1
	2 ч
	Формы сигналов, амплитуда, период, частота, импульсы

	Теория 2
	2 ч
	Осциллограф, В/дел, с/дел, trigger, AC/DC, пробники, безопасность

	Теория 3
	2 ч
	Частотомер, помехи, искажения, промышленные сигналы

	Практика
	2 ч
	Расчёты по осциллограммам и дополнительный тренажёр


2. Методика объяснения
Каждую формулу привязывать к изображению осциллограммы.
Сначала определять, что показывает одна клетка, только затем считать клетки.
Отдельно проверять единицы: мс → с перед вычислением частоты.
Обязательно давать задания с пробником ×10.
Показывать различие между нестабильным сигналом и неверно настроенным trigger.
Не обучать опасным подключениям на действующих сетевых цепях.
3. Практика
Рекомендуется сначала использовать печатные карточки/осциллограммы темы, затем дополнительный тренажёр /industrial_signals.php для связи формы сигнала с промышленными аналоговыми цепями.
4. Типичные ошибки
частоту считают без перевода миллисекунд в секунды;
путают амплитуду и размах;
забывают коэффициент ×10;
считают бегущую картинку неисправностью сигнала;
используют AC coupling при необходимости измерить постоянный уровень;
не проверяют безопасность общего провода осциллографа.
5. Контроль
	Уровень
	Признак

	Базовый
	распознаёт форму и называет параметры

	Уверенный
	самостоятельно рассчитывает U, T, f и D по сетке

	Повышенный
	объясняет влияние пробника, trigger, coupling и выбирает подходящий прибор


6. Запись для журнала
Проведено обучение по теме 1.2 «Измерение параметров и характеристик сигналов». Рассмотрены формы и параметры электрических сигналов, настройка осциллографа, пробники, синхронизация, цифровой частотомер, помехи и промышленные аналоговые сигналы. Выполнены расчёты по осциллограммам и практические диагностические задания.
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