КИПиА ЯМАЛ
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
5-й разряд · МДК.01.03
Тема 3.3
«Системы автоматического управления технологическими процессами»
Методические указания преподавателю
6 академических часов: 4 часа теории + 2 часа практики
Тренажёр: /trainer_sau.php
Редакция: 06.10.2026


1. Структура 6 часов
	Блок
	Объём
	Содержание

	Теория 1
	2 ч
	структура САУ, SP/PV, контуры, режимы, измерительный и исполнительный каналы

	Теория 2
	2 ч
	защита, 2oo3, виброконтроль, помехи, диагностика и испытание

	ЛПЗ
	2 ч
	8 блоков /trainer_sau.php и формирование протокола


2. Методика
Начинать с различия «контроль — ручное — авто», а не сразу с формулы регулятора.
Каждый контур разбирать как путь сигнала и обратной связи.
При диагностике спрашивать: какая последняя контрольная точка уже подтверждена?
2oo3 объяснять только как учебный пример архитектуры голосования.
Вибрацию всегда связывать с параметром, единицей, точкой и режимом агрегата.
Испытание считать завершённым только после снятия временных воздействий и восстановления штатной схемы.
3. Работа с тренажёром
Рекомендуемый порядок: блоки 1–3 — основы САУ; 4–6 — каналы и устойчивость; 7 — диагностика; 8 — испытание и сдача. В режиме преподавателя использовать встроенные вопросы и разбор типичных ошибок.
4. Типичные ошибки
считать любой автоматический алгоритм регулированием;
путать сигнализацию и защиту;
сразу заменять датчик без проверки контрольных точек;
считать 2oo3 универсальным решением;
оценивать вибрацию по одной цифре без условий;
оставлять имитацию или форсировку после испытания.
5. Запись для журнала
Проведено обучение по теме 3.3 «Системы автоматического управления технологическими процессами». Рассмотрены структура и режимы САУ, замкнутый контур, SP/PV, измерительные и защитные каналы, 2oo3, виброконтроль, помехозащищённость, диагностика и испытание после ремонта. Выполнено ЛПЗ в /trainer_sau.php с формированием протокола.
КИПиА ЯМАЛ · 5-й разряд · МДК.01.03 · тема 3.3 · 




