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Контрольный тест с ответами
Тема 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов
МДК.01.01 · Слесарь по КИПиА 6-го разряда
Основа: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, раздел по МДК.01.01 для 6-го разряда.

1. Что необходимо сделать перед регулировкой прибора?
A. Сразу изменить ноль
B. Зафиксировать исходное состояние и результаты проверки
C. Снять маркировку
2. Для чего проверяют уставку срабатывания?
A. Для определения фактического значения срабатывания
B. Только для проверки питания
C. Только для внешнего осмотра
3. Что может указывать на локальный перегрев клеммы?
A. Повышенное переходное сопротивление/плохой контакт
B. Только неисправность датчика
C. Нормальную работу
4. Что проверяют при оценке герметичности?
A. Фланцевые, резьбовые и другие соединения
B. Только цвет корпуса
C. Только маркировку
5. Какой прибор может выявлять температурные аномалии?
A. Промышленный пирометр
B. Только линейка
C. Только манометр
6. Чем завершается ТО?
A. Только включением питания
B. Контролем работоспособности и оформлением результата
C. Демонтажом прибора
7. Что такое статическая балансировка?
A. Устранение неуравновешенности в неподвижном состоянии
B. Проверка сетевого напряжения
C. Проверка ПО
8. Что проверяют после регулировки уставки?
A. Только одну точку
B. Срабатывание, возврат и повторяемость
C. Только корпус
9. Если измерение исправно, но релейный выход не работает, ТО завершено?
A. Да
B. Нет
C. Только при отсутствии аварии
10. Какие операции входят в тему?
A. Пропитка и сушка обмоток, обслуживание чувствительных элементов и осушителей
B. Только сварка
C. Только программирование ПЛК
11. Что учитывать при работе с уникальным прибором?
A. Документацию конкретного прибора и исходные настройки
B. Только опыт исполнителя
C. Только внешний вид
12. Что проверяют в измерительных электрических цепях?
A. Целостность и сопротивление
B. Только цвет проводов
C. Только крепёж


Ключ ответов
	№
	Ответ

	1
	B

	2
	A

	3
	A

	4
	A

	5
	A

	6
	B

	7
	A

	8
	B

	9
	B

	10
	A

	11
	A

	12
	A


Рекомендуемая оценка
	Правильных ответов
	Результат

	11–12
	Отлично

	9–10
	Хорошо

	7–8
	Удовлетворительно

	0–6
	Материал требуется повторить
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