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Контрольный тест с ответами
Тема 2.3. Микропроцессоры и микропроцессорные системы
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Что хранит PC?
Ответ: __________________________________________
2. С чем связан SP?
Ответ: __________________________________________
3. Для чего предназначено АЛУ?
Ответ: __________________________________________
4. Фон-неймановская архитектура?
Ответ: __________________________________________
5. Гарвардская архитектура?
Ответ: __________________________________________
6. Как обозначается аккумулятор Intel 8080?
Ответ: __________________________________________
7. Из чего может состоять командный цикл?
Ответ: __________________________________________
8. Адресация MVI A,32H?
Ответ: __________________________________________
9. Адресация LDA 2500H?
Ответ: __________________________________________
10. MOV A,M получает адрес от?
Ответ: __________________________________________
11. Куда растёт стек Intel 8080 при PUSH?
Ответ: __________________________________________
12. Назначение параллельного интерфейса?
Ответ: __________________________________________
13. Назначение последовательного интерфейса?
Ответ: __________________________________________
14. Для чего нужен программируемый таймер?
Ответ: __________________________________________
15. Что проверять первым при неработающей системе?
Ответ: __________________________________________


Ключ
1. Адрес следующей выбираемой команды.
2. Со стеком в RAM.
3. Для арифметических и логических операций.
4. Команды и данные используют общее адресное пространство.
5. Память команд и данных разделена.
6. A.
7. Из одного или нескольких машинных циклов.
8. Непосредственная.
9. Прямая.
10. Пары H-L.
11. К меньшим адресам.
12. Обмен несколькими битами по параллельным линиям.
13. Последовательная передача битов.
14. Временные интервалы и счёт событий.
15. Питание, RESET и тактирование.




