КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Контрольный тест с ответами
Тема 2.4. Системы управления на базе микроконтроллеров
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Flash?
Ответ: _________________________________________________
2. SRAM?
Ответ: _________________________________________________
3. EEPROM?
Ответ: _________________________________________________
4. DDRx?
Ответ: _________________________________________________
5. PINx?
Ответ: _________________________________________________
6. T1?
Ответ: _________________________________________________
7. Watchdog?
Ответ: _________________________________________________
8. ISR?
Ответ: _________________________________________________
9. ADC?
Ответ: _________________________________________________
10. SPI?
Ответ: _________________________________________________
11. USART?
Ответ: _________________________________________________
12. SREG?
Ответ: _________________________________________________
13. main()?
Ответ: _________________________________________________
14. while(1)?
Ответ: _________________________________________________
15. Первичная диагностика?
Ответ: _________________________________________________


Ключ
1. Flash: хранит программу.
2. SRAM: используется для оперативных данных и стека.
3. EEPROM: сохраняет данные без питания.
4. DDRx: задаёт направление линий.
5. PINx: читает состояние входа.
6. T1: 16-битный таймер.
7. Watchdog: перезапускает систему при зависании.
8. ISR: обработчик прерывания.
9. ADC: 10 бит.
10. SPI: синхронный последовательный интерфейс.
11. USART: может работать синхронно и асинхронно.
12. SREG: содержит флаги состояния.
13. main(): главная функция.
14. while(1): бесконечный рабочий цикл.
15. Первичная диагностика: питание, RESET и тактирование.




