КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Программа и сценарий занятия
Тема 2.6. Промышленные сети и интерфейсы
3 академических часа: 1 час теории + 2 часа ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Цель
Сформировать понимание основных промышленных интерфейсов и протоколов, научить выбирать базовую топологию и выполнять первичную диагностику линии связи в системе автоматики.
Теория — 1 час
Промышленные сети и их отличие от офисных.
RS-232: назначение, асинхронная передача, соединение устройств.
RS-485: дифференциальная линия, магистральная топология, терминация и выбор кабеля.
HART на физическом уровне и применение в автоматизации.
Modbus: достоинства/недостатки, физический, канальный и прикладной уровни.
Промышленный Ethernet.
Оптоволоконная связь.
Преобразователи интерфейсов.
ЛПЗ — 2 часа
КУПД предусматривает работу на ПК с АОС «Системы КИПиА компрессорной станции». Дополнительно используются учебные задания, разработанные по содержанию темы.
Собрать схему RS-232 точка-точка.
Собрать магистраль RS-485, правильно расположить терминаторы.
Определить последствия перепутанной полярности A/B, ответвлений и отсутствия терминации.
Разобрать асинхронный кадр.
Распознать поля Modbus RTU.
Сопоставить HART, Modbus/RS-485 и Ethernet с типовой задачей.
Составить алгоритм диагностики отсутствия обмена.




