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Методические указания преподавателю
Тема 2.6. Промышленные сети и интерфейсы
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Методическая цель
Сделать акцент не на запоминании численных пределов стандартов, а на правильной структуре сети, параметрах обмена и последовательности диагностики.
Ключевые акценты
RS-232 показывать как простое соединение точка-точка.
RS-485 объяснять через дифференциальную пару, магистраль и терминаторы.
Разделять физический интерфейс RS-485 и прикладной протокол Modbus.
HART связывать с уже изученной токовой петлёй 4–20 мА.
CRC объяснять как контроль целостности сообщения, а не средство исправления ошибок.
Ethernet показывать как основу сети верхнего уровня и связи контроллеров/HMI.
Оптоволокно связывать с помехоустойчивостью и электрической развязкой.
Диагностику выполнять от физического уровня к настройкам и протоколу.
Практика
Официальная практическая часть КУПД — работа с АОС «Системы КИПиА компрессорной станции». Дополнительные задания в комплекте служат подготовкой к этой работе и не заменяют её.




