КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Лабораторно-практическое занятие
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 2. Качество измерений и способы его достижения
Единицы СИ, штангенинструмент и микрометрические средства
По строке КУПД: всего 2 ч; лекции 0,5 ч; ЛПЗ 1 ч
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Задание 1. Перевод единиц
Перевести: 0,6 МПа в Па; 2500 мВ в В; 12 мА в А; 3,5 кОм в Ом; 1,2 бар в Па. Для внесистемных единиц коэффициент проверять по действующей справочной или нормативной документации. Учебный пример: 1 бар = 100 000 Па.
Задание 2. Проверка размерности
Для каждого преобразования записать исходную единицу, коэффициент и конечную единицу.
Задание 3. Штангенинструмент
Определить назначение измерительных поверхностей, штанги, основной шкалы и подвижного отсчётного узла. Выполнить контроль нуля и три повторных измерения учебной детали.
Задание 4. Микрометрическое средство
Определить назначение пятки, шпинделя, стебля, барабана и устройства нормирования измерительного усилия. Выполнить контроль нуля и три измерения.
Задание 5. Выбор средства
Сравнить технологические возможности двух средств для заданной детали.
Задание 6. ЭУМП
Выполнить назначенный преподавателем раздел ЭУМП «Основы метрологии».
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