КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Контрольный тест с ответами
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 2. Качество измерений и способы его достижения
По строке КУПД: всего 2 ч; лекции 0,5 ч; ЛПЗ 1 ч
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Основная величина
Ответ: __________________________________________
2. Производная величина
Ответ: __________________________________________
3. Эталон
Ответ: __________________________________________
4. Рабочее СИ
Ответ: __________________________________________
5. Поверочная схема
Ответ: __________________________________________
6. Стандартный образец
Ответ: __________________________________________
7. Метод измерения
Ответ: __________________________________________
8. Методика
Ответ: __________________________________________
9. Контроль
Ответ: __________________________________________
10. Перевод единиц
Ответ: __________________________________________
11. Штангенинструмент
Ответ: __________________________________________
12. Микрометрическое средство
Ответ: __________________________________________


Ключ
1. Основная величина: не определяется через другие величины выбранной системы.
2. Производная величина: связана с основными величинами установленным соотношением.
3. Эталон: используется в системе воспроизведения/хранения и передачи размера единицы.
4. Рабочее СИ: используется непосредственно в измерительной работе.
5. Поверочная схема: задаёт структуру передачи размера единицы.
6. Стандартный образец: имеет установленные характеристики для измерительной/контрольной задачи.
7. Метод измерения: описывает принцип или способ получения значения.
8. Методика: задаёт установленную последовательность и условия.
9. Контроль: сопоставляет информацию с установленным требованием.
10. Перевод единиц: требует проверки размерности и коэффициента.
11. Штангенинструмент: перед работой осматривают и проверяют нуль.
12. Микрометрическое средство: применяют по назначению и документации.
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