КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Методические указания преподавателю
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 3. Средства, методы и погрешность измерения
1 академический час: 0,5 ч лекции + 0,5 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Методическая цель
Показать обучающемуся, что вид измерения, свойства средства, условия и способ обработки результатов определяют смысл и качество результата.
Акценты
Не смешивать вид измерения с типом средства измерений.
Класс точности разбирать только вместе с обозначением и технической документацией конкретного средства.
Систематическую, случайную и грубую составляющие показывать через характер проявления, а не только через определения.
Не учить произвольному отбрасыванию результатов. Исключение/обработка выполняется по методике.
Приборные характеристики — диапазон, цена деления, чувствительность и другие — брать из паспорта/руководства применяемого средства.
Практику по индикатору, угломеру и резьбовым средствам выполнять на учебных образцах.
Учебные формулы
Для объяснения могут использоваться общеупотребительные учебные записи абсолютной и относительной погрешности, но необходимо оговорить: это пояснение, а не цитата КУПД; реальный расчёт выполняется по принятой методике и документации.
Учебный пример: Δ = Xизм − Xоп; δ = Δ / Xоп × 100 %. Здесь Xоп — принятое опорное значение в учебной задаче.
Граница темы
Законодательство, метрологическая служба предприятия, государственный метрологический контроль, испытания и экспертиза относятся к теме 4.
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