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[bookmark: s1]1. Понятие метрологического обеспечения
Метрологическое обеспечение рассматривается как система условий и действий, при которых измерительная работа выполняется по установленным требованиям, с подходящими средствами, методиками и документацией.
[image: ]
Учебная схема по разделу.
[bookmark: s2]2. Основы метрологического обеспечения
КУПД прямо называет организационные, научные и методические основы. Они связывают распределение функций, метрологические принципы и правила выполнения работ.
	Основа
	Учебный смысл

	Организационная
	кто и в каком порядке выполняет действия

	Научная
	принципы и методы метрологии

	Методическая
	правила выполнения и оформления работ
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s3]3. Метрологическая служба Российской Федерации
КУПД требует обзорно рассмотреть метрологическую службу РФ как часть системы деятельности по обеспечению единства измерений. Действующую структуру и полномочия проверяют по актуальным нормативным источникам.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s4]4. Государственный метрологический контроль и надзор
Так сформулирован вопрос в КУПД. Учебный смысл - понимание обязательных требований и процедур проверки в установленных областях. Актуальные названия процедур определяются действующим законодательством.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s5]5. Государственные испытания средств измерений
КУПД включает государственные испытания СИ. Учебно подчёркивается формализованный характер оценки характеристик и документирования результатов.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s6]6. Государственная система приборов
КУПД называет государственную систему приборов. Раздел рассматривается обзорно; для текущих производственных решений используют действующую НТД и документацию конкретных средств.
[bookmark: s7]7. Международные метрологические организации
Международное взаимодействие поддерживает согласованность подходов и сопоставимость результатов. Примеры BIPM и OIML уже рассматривались в теме 1.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s8]8. Метрологическая служба предприятия
Учебно выделяются учёт и идентификация СИ, планирование метрологических работ, сопровождение документации, контроль статуса и методическая помощь подразделениям.
	Направление
	Пример

	Учёт
	идентификация СИ

	Планирование
	организация метрологических работ

	Документация
	подтверждающие документы

	Контроль статуса
	проверка сведений и сроков

	Методическая помощь
	консультация подразделений
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s81]8.1. Задачи службы предприятия
Задачи связываются с тем, какие СИ применяются, где они находятся, в каком статусе, какие работы запланированы и какие документы подтверждают выполнение требований.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s9]9. Роль слесаря КИПиА
Слесарь применяет действующую процедуру, проверяет доступные сведения о статусе СИ, соблюдает условия и оформляет результат. При отсутствии подтверждения действует по процедуре предприятия.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s10]10. Метрологическая экспертиза
Учебная экспертиза выявляет метрологически значимые требования и возможные несоответствия документации. Официальная экспертиза выполняется уполномоченными специалистами.
	Проверка
	Учебный вопрос

	Величина и единица
	однозначно ли указано, что измеряется

	Средство измерений
	задано ли подходящее СИ

	Условия
	установлены ли существенные условия

	Статус СИ
	есть ли требование к состоянию

	Результат
	определено ли оформление
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s11]11. Работа со справочной и нормативно-технической документацией
Сначала подтверждают актуальность и применимость документа, затем выделяют требования к объекту измерения, единице, СИ, условиям, статусу и оформлению результата.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s12]12. Практическое закрепление и ЭУМП
Практика связывает документ, средство измерений, метрологический статус, выполнение операции и запись результата.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s13]13. Итоги и контрольные вопросы
Главный вывод: техническая исправность прибора сама по себе не заменяет установленный метрологический статус и применимую процедуру.
Что понимается под метрологическим обеспечением?
Какие основы названы в КУПД?
Какова роль метрологической службы РФ?
Как КУПД формулирует вопрос контроля и надзора?
Почему испытания СИ выполняются по установленной процедуре?
Какие задачи выполняет служба предприятия?
Что проверяют при учебной метрологической экспертизе?
Как убедиться в актуальности НТД?
Что делать при неподтверждённом статусе СИ?
Почему конспект не заменяет официальную процедуру?
Источник и границы материала
Формулировки «государственный метрологический контроль и надзор», «государственные испытания средств измерений» и «государственная система приборов» сохранены из КУПД. Для реальной работы актуальные правовые термины, полномочия и процедуры проверяются по действующему законодательству, НТД и локальным документам предприятия.
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