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[bookmark: s1]1. Назначение запоминающих устройств
Память хранит программу, рабочие данные, настройки, коэффициенты и служебную информацию.
[bookmark: s2]2. Информационная ёмкость
Ёмкость показывает объём информации, который может храниться. Учебно её связывают с количеством адресуемых ячеек и разрядностью слова.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s21]2.1. Учебный расчёт ёмкости
8192 адресуемых слова по 8 бит составляют 8192 байта, то есть 8 КиБ.
[bookmark: s3]3. Быстродействие
Быстродействие характеризует скорость доступа. В документации могут задаваться время доступа и длительность циклов чтения/записи.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s4]4. Энергозависимость
Энергозависимая память теряет рабочие данные после снятия питания; энергонезависимая сохраняет содержимое.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s5]5. Классификация полупроводниковой памяти
КУПД требует классификацию. Учебно рассматриваются RAM, ROM, EEPROM, Flash; SRAM и DRAM — разновидности RAM.
	Группа
	Энергозависимость
	Учебное назначение

	RAM
	обычно да
	рабочие данные

	ROM
	нет
	постоянные данные

	EEPROM
	нет
	изменяемые параметры

	Flash
	нет
	программа и крупные блоки
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s6]6. RAM
RAM предназначена для текущих изменяемых данных: переменных, буферов и промежуточных результатов.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s61]6.1. SRAM и DRAM
SRAM не требует периодической регенерации при наличии питания, DRAM требует регенерации. Оба типа относятся к RAM.
[bookmark: s7]7. ROM
ROM в общем учебном смысле относится к энергонезависимой памяти для постоянной или редко изменяемой информации.
[bookmark: s8]8. EEPROM
EEPROM удобна для настроек, адресов и коэффициентов. Ресурс записи определяется документацией.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s9]9. Flash-память
Flash применяется для программ и более крупных массивов энергонезависимых данных.
[bookmark: s10]10. Адресация памяти
Процессор задаёт адрес, определяющий конкретную область памяти, после чего выполняется чтение или запись.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s11]11. Чтение и запись
Чтение извлекает данные, запись изменяет содержимое. Ограничения определяются типом памяти и документацией.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s12]12. Контроль целостности
Контрольные суммы и CRC могут обнаруживать непреднамеренное изменение данных. Это учебное расширение.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s13]13. Память в КИПиА
В памяти приборов хранят программу, конфигурацию, калибровочные коэффициенты, журналы и рабочие данные.
	Данные
	Требуемое свойство

	Рабочие переменные
	быстрый доступ

	Программа
	энергонезависимость

	Настройки
	энергонезависимость и перезапись

	Калибровочные коэффициенты
	надёжное хранение

	Журнал
	ёмкость и ресурс записи


[bookmark: s14]14. Учебная диагностика
При потере данных проверяют питание памяти, линии обмена, чтение/запись, контроль целостности, ресурс записи и конфигурацию.
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Учебная схема по разделу.
[bookmark: s15]15. Итоги и контрольные вопросы
Ключевые понятия темы: ёмкость, быстродействие, энергозависимость и классификация памяти.
Что показывает ёмкость?
Что характеризует быстродействие?
Что означает энергозависимость?
Какие группы памяти рассмотрены?
Для чего применяют RAM?
Чем SRAM и DRAM отличаются?
Для чего применяют EEPROM и Flash?
Что такое адрес памяти?
Чем чтение отличается от записи?
Для чего применяют CRC?
Какие данные хранит память прибора?
Что проверять при потере настроек?
Источник и границы материала
Обязательная основа КУПД: информационная ёмкость, быстродействие, энергозависимость и классификация полупроводниковых запоминающих устройств. Остальные примеры приведены как учебное расширение.
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