КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Методические указания преподавателю
ОП.05 «Основы микропроцессорной техники»
Тема 3. Устройства ввода и вывода технологических параметров
3 академических часа: 1 ч лекции + 2 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Методическая цель
Связать аппаратную структуру каналов ввода-вывода с практическим заданием диапазона и диагностикой по контрольным точкам.
Акценты
Не сводить тему только к 4–20 мА: КУПД охватывает аналоговый ввод, АЦП, цифровые датчики, вывод и ЦАП.
4–20 мА, 250 Ом и коды АЦП использовать как учебные примеры.
Разрядность АЦП не отождествлять с полной точностью канала.
Для цифрового датчика показывать код/числовое значение и масштаб.
Диагностику вести по цепочке сигнала.
Использовать существующий тренажёр /op05_microprocessor_io.php.
Безопасность и границы
Реальные подключения и допустимые уровни брать из документации конкретного оборудования.
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