КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Методические указания преподавателю
ОП.06 «Промышленная электроника»
Тема 1. Полупроводниковые приборы
2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Методическая цель
Связать физическую основу полупроводника с практическим распознаванием и проверкой приборов, не выходя за безопасные режимы учебного стенда.
Акценты
Сначала дать p- и n-типы и p-n-переход, затем переходить к приборам.
Стабилитрон объяснять через обратную ветвь ВАХ и обязательное ограничение тока.
Диод Шоттки рассматривать отдельно от обычного p-n-диода.
Тиристор, симистор и запираемый тиристор не смешивать по принципу управления.
У BJT показать схемы включения обзорно; практику детальной усилительной работы оставить теме 2.
JFET и МДП-транзисторы сравнивать по способу управления каналом.
Оптрон объяснять как сочетание излучателя и фотоприёмника для передачи сигнала с электрическим разделением.
Безопасность
Все реальные проверки выполняются в пределах допустимых напряжений/токов конкретных компонентов. Сетевые схемы тиристорного управления не использовать как учебный стенд без предусмотренной защиты и безопасного исполнения.
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