КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Контрольный тест с ответами
ОП.06 «Промышленная электроника»
Тема 3. Вторичные источники питания
2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Выпрямитель преобразует
Ответ: ______________________________________________
2. Диодный мост
Ответ: ______________________________________________
3. Тиристорный выпрямитель
Ответ: ______________________________________________
4. Сглаживающий фильтр
Ответ: ______________________________________________
5. Увеличение C
Ответ: ______________________________________________
6. Увеличение тока нагрузки
Ответ: ______________________________________________
7. Стабилитрон
Ответ: ______________________________________________
8. Последовательный резистор
Ответ: ______________________________________________
9. Компенсационный стабилизатор
Ответ: ______________________________________________
10. Импульсный стабилизатор
Ответ: ______________________________________________
11. Диагностика
Ответ: ______________________________________________
12. ЛПЗ
Ответ: ______________________________________________


Ключ
1. Выпрямитель преобразует: переменное напряжение в пульсирующее постоянное.
2. Диодный мост: использует обе полуволны однофазного входа.
3. Тиристорный выпрямитель: позволяет управлять средним выходом моментом открытия.
4. Сглаживающий фильтр: уменьшает переменную составляющую после выпрямления.
5. Увеличение C: обычно уменьшает пульсации при прочих равных.
6. Увеличение тока нагрузки: обычно увеличивает пульсации при прочих равных.
7. Стабилитрон: работает в области стабилизации при ограниченном токе.
8. Последовательный резистор: ограничивает ток и создаёт падение напряжения.
9. Компенсационный стабилизатор: использует регулирующий элемент и обратную связь.
10. Импульсный стабилизатор: регулирует передачу энергии ключевым режимом.
11. Диагностика: ведётся по контрольным точкам от входа к нагрузке.
12. ЛПЗ: включает выпрямители, стабилизаторы и тиристорное управление.
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