КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Методические указания преподавателю
ОП.06 «Промышленная электроника»
Тема 3. Вторичные источники питания
2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Методическая цель
Показать источник питания как цепочку: выпрямление -> фильтрация -> стабилизация -> нагрузка и научить диагностировать её по контрольным точкам.
Акценты
Рассматривать отдельно однофазные и трёхфазные схемы.
Тиристорное управление объяснять через момент открытия и средний выход.
Показать влияние ёмкости и тока нагрузки на пульсации.
Параметрический стабилизатор давать только с ограничением тока.
После I=(Uвх-Uст)/R проверять ток нагрузки, ток стабилитрона и мощности.
Компенсационный стабилизатор показывать через регулирующий элемент и обратную связь.
Импульсный стабилизатор раскрывать функционально: ключ, накопитель, фильтр, обратная связь.
Использовать тренажёр /op06_industrial_electronics.php?lab=power для демонстрации пульсаций и потери ёмкости.
Безопасность
В учебной практике использовать только низковольтные безопасные источники и стенды. Силовые сетевые схемы - только на специализированном оборудовании.
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